**无锡斯柯特取力发电供电系统验收单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取力发电机型号 | S4C6000PLD | ⬜ 确认 |
| 取力发电机怠速功率 | 6KW | ⬜ 确认 |
| 取力发电机编号 | SCT20210805A | ⬜ 确认 |
| 驻车提速装置 | 有（线控） | ⬜ 确认 |
| 监控管理单元型号 | S4C6000-4U-220 | ⬜ 确认 |
| 监控管理单元功率 | 6KW | ⬜ 确认 |
| 监控管理单元编号 | SCT20210805C | ⬜ 确认 |
| 动力电池 | 80AH 4只 | ⬜ 确认 |
| 取力发电皮带品牌 | 盖茨 | ⬜ 确认 |
| 取力发电皮带规格 | 8PK1000 | ⬜ 确认 |
| 测试时间 |  年 月 日 |
| 测试连续运行时间 |  小时 |
| 测试结果 | ⬜ 合格 ⬜ 不合格 |
| 供货方代表签字 |  |
| 用户代表签字 |  |

**特别注意：**

**1、此车因发动机排量不足，增加了驻车提速装置，驻车时车速提高到1200-1500转为佳，行车使用设备时挂抵档增大发动机扭矩。**

**2、为防止电池亏电，车子点火后打开监控管理单元主机的两个船型开关运行30分钟后，再打开其他开关，给负载供电。**

**特别提示：**

**1、动力电池为消耗品，建议一年更换一次。使用时注意检查皮带。**